|  |  |
| --- | --- |
|  | **«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті»** **Коммерциялық емес акционерлік қоғамы** **Некоммерческое акционерное общество**  **«Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»**  |
| Департамент эксплуатационных работ | Дефектная ведомость | Редакция: 1 |
| Страница 1 из 2 |

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

На текущий ремонт помещения столовой (учебный корпус №2)

НАО "КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Наименование физических объемов работ | Единица измерения | Количество |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Общий зал** |
| 1. | Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 73 |
| 2. | Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 730 |
| 3. | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 46 |
| 4. | Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 460 |
| **Подсобные помещения** |
| 5. | Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 14 |
| 6. | Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 140 |
| 7. | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 40 |
| 8. | Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 400 |
| **Сан. узлы** |
| 9. | Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 1,5 |
| 10. | Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 15 |
| 11. | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 1,6 |
| 12. | Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 16 |
| **Общестроительные работы** |
| 13. | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2облицовки | 63 |
| 14. | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2поверхности облицовки | 63 |
| 15. | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 102,4 |
| 16. | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2покрытия | 102,4 |
| 17. | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | шт. | 13 |
| 18. | Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз | м2 | 24,4 |
| 19. | Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) | 1 м карниза (галтели) | 12 |
| 20. | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 8 |
| 21. | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 15,12 |
| 22. | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 15,12 |
| 23. | Приборы дверные. Установка замков врезных | шт. | 8 |
| 24. | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1 | шт. | 8 |
| 25. | Приборы дверные. Установка петель | шт. | 16 |
| 26. | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 16 |
| 27. | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 40 |
| 28. | Доски подоконные ПХВ в зданиях каменных. Снятие | м2 | 0,9 |
| 29. | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 1,8 |
| 30. | Приборы оконные. Смена ручек | шт. | 1 |
| 31. | Приборы оконные. Смена задвижек | шт. | 1 |
| 32. | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 31,08738 |
| 33. | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 31,08738 |
| 34. | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 466,3107 |